**TEHNİKALYQ EREKŞELIK**

**000001 satyp alu boiynşa**

**Komersialyq ūsynystarğa sūratym täsılımen**

**LOT №1 Stelajdyq tıreulerdıñ qorğauyşy**

1. **TJQ qysqaşa sipattamasy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Atauy** | **Mağynasy** |
| Lot nömırı | 1 |
| Atauy jäne qysqaşa sipattamasy | Stelajdyq tıreulerdıñ qorğauyştary jiyntyqta |
| Qosymşa sipattamasy | Qoima üi-jailaryndağy stelajdarğa ornatuğa arnalğan jiyntyqtağy stelajdyq tıreulerdıñ qorğauyştary |
| Sany | 800 |
| Ölşem bırlıgı | jiyntyqtar |
| Jetkızu orny | Qazaqstan Respublikasy, Almaty oblysy, Ile audany, Baiserke auyly, Sūltan Beibarys köşesı, 1 ğimarat |
| Jetkızu şarttary | DDP |
| Jetkızu merzımı | Şartqa qol qoiylğan künnen bastap 40 küntızbelık kün ışınde |
| Tölem şarttary | Aldyn ala tölem - 30%, Aralyq tölem- 30%, Soñğy tölem - 40% |

1. **Sipattamasy jäne talap etıletın funksionaldyq, tehnikalyq, sapalyq jäne paidalanu sipattamalary**
2. Tıreulık qorğauyş (tıreu d = 110 mm) - 800 dana
3. Būryştyq qorğauyş (tıreu d = 110 mm) – 100 dana
4. Frontäldy qorğauyş 2500 mm – 60 dana
5. Frontäldy qorğauyş 1200 mm – 10 dana
6. Kergış anker 100\*12 – 4000 dana
7. Beton būrğysy 12\*150 – 1 dana

 Kepıldık merzımı: Qabyldau aktısıne qol qoiylğan künnen bastap 12 ai

 Tauar 2021 jylğy 4 toqsannan erte şyğarylmağan jaña boluy tiıs.

 Qajettı qūjattar tızbesı jäne tauarlardy jetkızu kezındegı talaptar: Şarttyñ №2 tarmağyna säikes.

Jetkızuşı satyp alu turaly şartty oryndau şeñberınde jetkızıletın tauarlardyñ tehnikalyq reglamentterınde, standarttardyñ erejelerınde nemese Qazaqstan Respublikasynyñ zañnamasyna säikes özge de qūjattarda belgılengen talaptarğa säikestıgın rastaityn qūjattardy ūsynuğa tiıs.

AQPARAT!!! Äleuettı jetkızuşı Tehnikalyq erekşelıktı ūsynğan kezde: tehnikalyq erekşelık Jüiede qalyptastyrylğan elektrondyq qūjat türınde ūsynyluy tiıs jäne Tapsyrys beruşınıñ talaptaryna kelısım bıldıru retınde Tapsyrys beruşınıñ Tehnikalyq erekşelıgınıñ barlyq talaptaryn, şarttaryn, bölımderı men tarmaqtaryn qamtuy tiıs.